**Αθήνα, 29/02/2016**

**Προς**

**7η Υ. ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ**

**Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»**

**(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Κα Ε. Κοξαρά**

**ΤΗΛ: 28413 43174**

**FAX: 28410 83327**

**E-mail:**[**gkoxara@agnhosp.gr**](mailto:gkoxara@agnhosp.gr)

**Θέμα: Προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ», CPV 33141110-4.**

Η εταιρεία μας προτείνει τις εξής τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα:

**Α/Α 70. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ**

Προτείνουμε:

Να έχουν εσωτερική κυματοειδή επιφάνεια, ιμάντα στερέωσης με αυτοκόλλητο Velcro, διαστάσεων 34,3 x 22,7 x 5,1εκ. (±1εκ.) σε συσκευασία ζεύγους και σε κενό αέρος. Να είναι latex free, από αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, μη αναφλέξιμα (σύμφωνα με το Τ.Δ. California 117)

**Α/Α 78. ΑΦΡΟΛΕΞ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ**

Προτείνουμε:

Τετράγωνο, με κεντρικό άνοιγμα αερισμού και εγκοπή για τη στήριξη του ενδοτραχειακού, σε διαστάσεις 22,86 x 22,86 x 9,525 εκ. ±1εκ. Να είναι latex free, από αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, μη αναφλέξιμα (σύμφωνα με το Τ.Δ. California 117)

**Α/Α 79. ΑΦΡΟΛΕΞ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΥΧΕΝΟΣ**

Προτείνουμε:

Α) Σχήμα ρολού, διαμέτρου 12,5 x 43εκ.

Β) Σετ 4 δακτυλίων, στρογγυλών, με κεντρικό άνοιγμα, διαμέτρου 22,86-15-10-8εκ, κεντρική οπή 7,62 και ύψος 5,08εκ. ±0,5εκ. Να είναι latex free, από αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, μη αναφλέξιμα (σύμφωνα με το Τ.Δ. California 117)

Είμαστε στη διάθεσή σας.

**Με τιμή ,**

**Για την MEDI-SUP A.E.**

**Νικήτας Δημέας**

**Διευθυντής πωλήσεων**